	Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. 

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. 

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при  необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. 

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. 

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за  мебелью. 

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. 

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. 

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству. 

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия  ______________________Отметка ОТК_______________________
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E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,
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Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77
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Изделие: Гарнитур мебели

Гостиная Торонто
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Ш.2500 Г. 450 В. 2000
Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.


	Указания по сборке. Гостиная Торонто НР-02 
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Изделие имеет левый и правый вариант сборки.

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям. 

К деталям (15,18,26) прикрутить опоры(53) саморезами (58). К деталям (16,43) прикрутить ответные планки петель (54) евровинтами (46). К деталям (20,21,33,34) прикрутить направляющие (56) евровинтами (46). В детали (14,19,23) вбить шканты (63), закрутить штоки эксцентриков (61). В детали (20,21,22,29,30,32,33,34,39) установить эксцентрики (61). 

В горизонтальном положении соединить детали (13,43) и детали (26,31) еврошурупами (47).
Соединить детали (15) и (29,30,33,34) еврошурупами (47). Соединить детали (23) и (39) еврошурупами (47). Установить деталь (14) и затянуть эксцентрики (61).
Соединить детали (18) и (20,21) еврошурупами (47). Установить деталь (19) и затянуть эксцентрики (61).

Соединить детали (22,24) и (37) еврошурупами (47). Присоединить к деталям (22,24,37) детали (27,28) еврошурупами (47). Присоединить детали (16,17) еврошурупами (47). Соединить получившуюся сборку и детали (32,36,38) еврошурупами (47).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (1,2,3,6,7,8) гвоздями (65) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (44,78) и шайбы декоративные (62) .

В вертикальном положении соединить сборки (пенал, тумбу и комод) применив стяжку межсекционную (52), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Установить надстройку, используя еврошурупы (47) для соединения с деталью (13). Затянуть эксцентрики (61) в соединении с деталью (19). Установить деталь (25), используя еврошурупы (47). 

Собрать ящики, для чего в детали (10,11,35,40) вбить шканты (63), закрутить штоки эксцентриков (61). В стенки (41,42) установить эксцентрики (61). Соединить детали (10,40,42) и (11,35,41), затянуть эксцентрики (61). В паз на фасадах (10,11) установить дно ящика (4,5) и прибить гвоздями (65) к деталям (35,40,41,42) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (56) саморезами (58). К фасаду (10,11) прикрутить ручку (57) саморезами (59) через шайбы декоративные (62). Установить ящики в изделие. 

Навесить створки (9,12) предварительно установив в них петли (54) на саморезы (58) и ручки (57) на саморезы (59) через шайбы декоративные (62). Установить газлифт на саморезы (58) согласно вложенной инструкции. В деталь (17) установить ограничитель створки (55).  
По необходимости прикрепить штангу (64) саморезами (58) к полке соединительной (31). Или  установить полки (45) на полкодержатели (66), предварительно просверлив на необходимом уровне 12 глухих отверстий в стенках боковых (13,43) сверлом ø5 мм, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей ЛДСП.
После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (54) и опор (53).

Схема присадки опор. Гостиная Торонто НР-02
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	Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Торонто НР-02
№

Наименование

Размер

Кол-во

№ упак

№

Наименование

Размер

Кол-во

№ упак

1

Стенка задняя

1724х246

2

2

24

Перегородка надстройки

882х280

1

3

2

Стенка задняя

796х396

2

6

25

Полка соединительная

842х280

1

3

3

Стенка задняя

366х858

2

6

26

Стенка пенала горизонт.
501х447

2

6

4

Дно ящика

743х405

4

6

27

Стенка верхняя надстр.
800х280

1

5

5

Дно ящика

643х405

2

3

28

Полка соединит. надстр.
768х280

1

5

6

Стенка задняя

340х696

1

3

29

Стенка левая тумбы

468х447

1

4

7

Стенка задняя

272х512

1

6

30

Стенка правая тумбы

468х447

1

4

8

Стенка задняя

242х496

1

6

31

Полка соединит. пенала

468х427

1

5

9

Створка надстройки

332х836

1

6

32

Стенка левая надстр.
528х280

1

5

10

Фасад ящика

189х762

4

4

33

Перегородка тумбы левая
312х447

1

3

11

Фасад ящика

152х662

2

3

34

Перегородка тумбы правая

312х447

1

3

12

Створка пенала

1932х462

1

6

35

Задняя панель ящика

743х129

4

2

13

Стенка правая пенала

1938х447

1

2

36

Перегородка надстройки

338х280

1

4

14

Стенка верхняя тумбы

1201х448

1

3

37

Полка соединительная

268х280

1

5

15

Стенка нижняя тумбы

1201х448

1

3

38

Стенка левая надстр.
256х280

1

5

16

Полка верхняя надстр.
1700х280

1

2

39

Перегородка тумбы

140х440

2

4

17

Полка нижняя надстройки

1700х280

1

2

40

Задняя панель ящика

643х92

2

5

18

Стенка нижняя комода

801х447

1

5

41

Боковина ящика

384х129

8

5

19

Стенка верхняя комода

801х447

1

5

42

Боковина ящика

384х92

4

2

20

Стенка правая комода

768х447

1

4

43

Стенка левая пенала

1938х447

1

2

21

Стенка левая комода

768х447

1

4

44

Соединитель

768

1

2

22

Стенка правая надстр.
1154х280

1

3

78
Соединитель

1702

1

2

23

Полка тумбы

701х447

1

4

45
Полка пенала
464х423
3
7
Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Торонто (упак. №1) НР-02

№

Наименование

Вид

Кол-во

№

Наименование

Вид

Кол-во

46

Евровинт 6,3х30
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36

57

Ручка
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8

47

Еврошуруп 
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64

58

Саморез 4х16
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101

48

Заглушка еврошурупа
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64

59

Саморез 4х30 для ручки
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16

49

Заглушка для эксцентрика
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44

60

Лифт газовый
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1

50

Заглушка технологическая
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13

61

Стяжка эксцентриковая
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44

51

Ключ еврошурупа
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1

62

Шайба декоративная
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23
52

Стяжка межсекционная 
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2

63

Шкант 8х30
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68

53

Опора
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14

64

Штанга выдвижная
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1

54

Петля вкладная
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6

65
Гвоздь 2х20
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265

55

Ограничитель створки
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1

66
Полкодержатель металлический
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12
56

Роликовая направляющая
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